VINGE Skalapælsaflæsninger (kolonne W.L [cm]) & Vandføringsmålinger (kolonne Flow [l/s])

VINGE\_LEVEL Samme som ovenstående blot med skalapælsaflæsninger kotekorrigeret i meter DVR90

VNF\_MID Døgnmiddel vandføring. Inklusive manuel huludfyldning

VNF\_OJE Øjebliksvandføringer (beregnet som én vandføring for hver vandstand)

VST\_EDT Editerede (manuelt korrigerede) vandstande

VST\_EDT\_LEVEL Som ovenstående blot kotekorrigeret i meter DVR90

VST\_RAW Rå vandstande fra sensoren

VST\_RAW\_LEVEL Som ovenstående blot kotekorrigeret i meter DVR90